(kicad_symbol_lib (version 20211014) (generator kicad_symbol_editor)
  (symbol "3850PK" (in_bom yes) (on_board yes)
    (property "Reference" "U" (id 0) (at -7.62 16.51 0))
    (property "Value" "3850PK" (id 1) (at 12.7 16.51 0))
    (property "Footprint" "" (id 2) (at 0 -19.05 0))
    (property "Datasheet" "" (id 3) (at 0 -19.05 0))
    (symbol "3850PK_0_1")
    (symbol "3850PK_1_1"
      (pin output clock (at -11.43 11.43 0) (length 2.54)
        (name "CLK")
        (number "1")
      )
      (pin bidirectional line (at 19.05 6.35 180) (length 2.54)
        (name "I/O_02")
        (number "10")
      )
      (pin bidirectional line (at 19.05 8.89 180) (length 2.54)
        (name "I/O_01")
        (number "11")
      )
      (pin bidirectional line (at 19.05 -45.72 180) (length 2.54)
        (name "DB1")
        (number "12")
      )
      (pin bidirectional line (at 19.05 -15.24 180) (length 2.54)
        (name "I/O_11")
        (number "13")
      )
      (pin bidirectional line (at 19.05 -12.7 180) (length 2.54)
        (name "I/O_10")
        (number "14")
      )
      (pin bidirectional line (at 19.05 -43.18 180) (length 2.54)
        (name "DB0")
        (number "15")
      )
      (pin bidirectional line (at 19.05 11.43 180) (length 2.54)
        (name "I/O_00")
        (number "16")
      )
      (pin output line (at -11.43 -50.8 0) (length 2.54)
        (name "ROMC0")
        (number "17")
      )
      (pin output line (at -11.43 -53.34 0) (length 2.54)
        (name "ROMC1")
        (number "18")
      )
      (pin output line (at -11.43 -55.88 0) (length 2.54)
        (name "ROMC2")
        (number "19")
      )
      (pin output line (at -11.43 8.89 0) (length 2.54)
        (name "WRITE")
        (number "2")
      )
      (pin output line (at -11.43 -58.42 0) (length 2.54)
        (name "ROMC3")
        (number "20")
      )
      (pin output line (at -11.43 -60.96 0) (length 2.54)
        (name "ROMC4")
        (number "21")
      )
      (pin output line (at -11.43 -24.13 0) (length 2.54)
        (name "ICB")
        (number "22")
      )
      (pin input line (at -11.43 -21.59 0) (length 2.54)
        (name "INT_REQ")
        (number "23")
      )
      (pin input line (at 5.08 -67.31 90) (length 2.54)
        (name "VSS")
        (number "24")
      )
      (pin bidirectional line (at 19.05 -6.35 180) (length 2.54)
        (name "I/O_07")
        (number "25")
      )
      (pin bidirectional line (at 19.05 -60.96 180) (length 2.54)
        (name "DB7")
        (number "26")
      )
      (pin bidirectional line (at 19.05 -30.48 180) (length 2.54)
        (name "I/O_17")
        (number "27")
      )
      (pin bidirectional line (at 19.05 -27.94 180) (length 2.54)
        (name "I/O_16")
        (number "28")
      )
      (pin bidirectional line (at 19.05 -58.42 180) (length 2.54)
        (name "DB6")
        (number "29")
      )
      (pin input line (at 0 17.78 270) (length 2.54)
        (name "VDD_+5")
        (number "3")
      )
      (pin bidirectional line (at 19.05 -3.81 180) (length 2.54)
        (name "I/O_06")
        (number "30")
      )
      (pin bidirectional line (at 19.05 -1.27 180) (length 2.54)
        (name "I/O_05")
        (number "31")
      )
      (pin bidirectional line (at 19.05 -55.88 180) (length 2.54)
        (name "DB5")
        (number "32")
      )
      (pin bidirectional line (at 19.05 -25.4 180) (length 2.54)
        (name "I/O_15")
        (number "33")
      )
      (pin bidirectional line (at 19.05 -22.86 180) (length 2.54)
        (name "I/O_14")
        (number "34")
      )
      (pin bidirectional line (at 19.05 -53.34 180) (length 2.54)
        (name "DB4")
        (number "35")
      )
      (pin bidirectional line (at 19.05 1.27 180) (length 2.54)
        (name "I/O_04")
        (number "36")
      )
      (pin input line (at -11.43 -12.7 0) (length 2.54)
        (name "EXT_RES")
        (number "37")
      )
      (pin output line (at -11.43 2.54 0) (length 2.54)
        (name "XTLY")
        (number "38")
      )
      (pin output line (at -11.43 5.08 0) (length 2.54)
        (name "XTLX")
        (number "39")
      )
      (pin input line (at 5.08 17.78 270) (length 2.54)
        (name "VGG_+12")
        (number "4")
      )
      (pin input line (at -11.43 0 0) (length 2.54)
        (name "XTLZ")
        (number "40")
      )
      (pin bidirectional line (at 19.05 3.81 180) (length 2.54)
        (name "I/O_03")
        (number "5")
      )
      (pin bidirectional line (at 19.05 -50.8 180) (length 2.54)
        (name "DB3")
        (number "6")
      )
      (pin bidirectional line (at 19.05 -20.32 180) (length 2.54)
        (name "I/O_13")
        (number "7")
      )
      (pin bidirectional line (at 19.05 -17.78 180) (length 2.54)
        (name "I/O_12")
        (number "8")
      )
      (pin bidirectional line (at 19.05 -48.26 180) (length 2.54)
        (name "DB2")
        (number "9")
      )
    )
  )
)
