(kicad_symbol_lib (version 20211014) (generator kicad_symbol_editor)
  (symbol "3853PC" (in_bom yes) (on_board yes)
    (property "Reference" "U" (id 0) (at -7.62 16.51 0))
    (property "Value" "3853PC" (id 1) (at 12.7 16.51 0))
    (property "Footprint" "" (id 2) (at 0 -19.05 0))
    (property "Datasheet" "" (id 3) (at 0 -19.05 0))
    (symbol "3853PC_0_1")
    (symbol "3853PC_1_1"
      (pin input line (at 5.08 17.78 270) (length 2.54)
        (name "VGG(+12V)")
        (number "1")
      )
      (pin bidirectional line (at 19.05 -1.27 180) (length 2.54)
        (name "A5")
        (number "10")
      )
      (pin bidirectional line (at 19.05 1.27 180) (length 2.54)
        (name "A4")
        (number "11")
      )
      (pin bidirectional line (at 19.05 3.81 180) (length 2.54)
        (name "A3")
        (number "12")
      )
      (pin bidirectional line (at 19.05 6.35 180) (length 2.54)
        (name "A2")
        (number "13")
      )
      (pin bidirectional line (at 19.05 8.89 180) (length 2.54)
        (name "A1")
        (number "14")
      )
      (pin bidirectional line (at 19.05 11.43 180) (length 2.54)
        (name "A0")
        (number "15")
      )
      (pin bidirectional line (at 19.05 -43.18 180) (length 2.54)
        (name "DB0")
        (number "16")
      )
      (pin bidirectional line (at 19.05 -45.72 180) (length 2.54)
        (name "DB1")
        (number "17")
      )
      (pin bidirectional line (at 19.05 -48.26 180) (length 2.54)
        (name "DB2")
        (number "18")
      )
      (pin bidirectional line (at 19.05 -50.8 180) (length 2.54)
        (name "DB3")
        (number "19")
      )
      (pin input clock (at -11.43 11.43 0) (length 2.54)
        (name "PHI")
        (number "2")
      )
      (pin input line (at 5.08 -67.31 90) (length 2.54)
        (name "VSS(GND)")
        (number "20")
      )
      (pin bidirectional line (at 19.05 -53.34 180) (length 2.54)
        (name "DB4")
        (number "21")
      )
      (pin bidirectional line (at 19.05 -55.88 180) (length 2.54)
        (name "DB5")
        (number "22")
      )
      (pin bidirectional line (at 19.05 -58.42 180) (length 2.54)
        (name "DB6")
        (number "23")
      )
      (pin bidirectional line (at 19.05 -60.96 180) (length 2.54)
        (name "DB7")
        (number "24")
      )
      (pin bidirectional line (at 19.05 -8.89 180) (length 2.54)
        (name "A8")
        (number "25")
      )
      (pin bidirectional line (at 19.05 -11.43 180) (length 2.54)
        (name "A9")
        (number "26")
      )
      (pin bidirectional line (at 19.05 -13.97 180) (length 2.54)
        (name "A10")
        (number "27")
      )
      (pin bidirectional line (at 19.05 -16.51 180) (length 2.54)
        (name "A11")
        (number "28")
      )
      (pin bidirectional line (at 19.05 -19.05 180) (length 2.54)
        (name "A12")
        (number "29")
      )
      (pin output line (at -11.43 8.89 0) (length 2.54)
        (name "WRITE")
        (number "3")
      )
      (pin bidirectional line (at 19.05 -21.59 180) (length 2.54)
        (name "A13")
        (number "30")
      )
      (pin bidirectional line (at 19.05 -24.13 180) (length 2.54)
        (name "A14")
        (number "31")
      )
      (pin bidirectional line (at 19.05 -26.67 180) (length 2.54)
        (name "A15")
        (number "32")
      )
      (pin output line (at -11.43 -12.7 0) (length 2.54)
        (name "REG_DR")
        (number "33")
      )
      (pin input line (at -11.43 -5.08 0) (length 2.54)
        (name "CPU_READ")
        (number "34")
      )
      (pin output line (at -11.43 -50.8 0) (length 2.54)
        (name "ROMC0")
        (number "35")
      )
      (pin output line (at -11.43 -53.34 0) (length 2.54)
        (name "ROMC1")
        (number "36")
      )
      (pin output line (at -11.43 -55.88 0) (length 2.54)
        (name "ROMC2")
        (number "37")
      )
      (pin output line (at -11.43 -58.42 0) (length 2.54)
        (name "ROMC3")
        (number "38")
      )
      (pin output line (at -11.43 -60.96 0) (length 2.54)
        (name "ROMC4")
        (number "39")
      )
      (pin input line (at -11.43 -10.16 0) (length 2.54)
        (name "INT_REQ")
        (number "4")
      )
      (pin input line (at 0 17.78 270) (length 2.54)
        (name "VDD(+5V)")
        (number "40")
      )
      (pin output line (at -11.43 0 0) (length 2.54)
        (name "PRI_IN")
        (number "5")
      )
      (pin output line (at -11.43 -2.54 0) (length 2.54)
        (name "RAM_WRITE")
        (number "6")
      )
      (pin input line (at -11.43 -7.62 0) (length 2.54)
        (name "EXT_INT")
        (number "7")
      )
      (pin bidirectional line (at 19.05 -6.35 180) (length 2.54)
        (name "A7")
        (number "8")
      )
      (pin bidirectional line (at 19.05 -3.81 180) (length 2.54)
        (name "A6")
        (number "9")
      )
    )
  )
)
