(kicad_symbol_lib (version 20211014) (generator kicad_symbol_editor)
  (symbol "4001AE" (in_bom yes) (on_board yes)
    (property "Reference" "U" (id 0) (at -6.35 8.89 0))
    (property "Value" "4001AE" (id 1) (at 6.35 8.89 0))
    (property "Footprint" "" (id 2) (at 2.54 12.7 0))
    (property "Datasheet" "" (id 3) (at 2.54 12.7 0))
    (symbol "4001AE_0_1")
    (symbol "4001AE_1_1"
      (pin input line (at -7.62 5.08 0) (length 2.54)
        (name "A")
        (number "1")
      )
      (pin output line (at 7.62 -2.54 180) (length 2.54)
        (name "L")
        (number "10")
      )
      (pin output line (at 7.62 0 180) (length 2.54)
        (name "M")
        (number "11")
      )
      (pin input line (at 7.62 2.54 180) (length 2.54)
        (name "G")
        (number "12")
      )
      (pin input line (at 7.62 5.08 180) (length 2.54)
        (name "H")
        (number "13")
      )
      (pin input line (at 0 10.16 270) (length 2.54)
        (name "VDD")
        (number "14")
      )
      (pin input line (at -7.62 2.54 0) (length 2.54)
        (name "B")
        (number "2")
      )
      (pin output line (at -7.62 0 0) (length 2.54)
        (name "J")
        (number "3")
      )
      (pin output line (at -7.62 -2.54 0) (length 2.54)
        (name "K")
        (number "4")
      )
      (pin input line (at -7.62 -5.08 0) (length 2.54)
        (name "C")
        (number "5")
      )
      (pin input line (at -7.62 -7.62 0) (length 2.54)
        (name "D")
        (number "6")
      )
      (pin input line (at 0 -12.7 90) (length 2.54)
        (name "VSS")
        (number "7")
      )
      (pin input line (at 7.62 -7.62 180) (length 2.54)
        (name "E")
        (number "8")
      )
      (pin input line (at 7.62 -5.08 180) (length 2.54)
        (name "F")
        (number "9")
      )
    )
  )
)
