(kicad_symbol_lib (version 20211014) (generator kicad_symbol_editor)
  (symbol "AM8316A" (in_bom yes) (on_board yes)
    (property "Reference" "U" (id 0) (at 5.08 17.78 0))
    (property "Value" "AM8316A" (id 1) (at -3.81 19.05 0))
    (property "Footprint" "" (id 2) (at -3.81 -5.08 0))
    (property "Datasheet" "" (id 3) (at -3.81 -5.08 0))
    (symbol "AM8316A_0_1")
    (symbol "AM8316A_1_1"
      (pin input line (at -10.16 -16.51 0) (length 2.54)
        (name "A7")
        (number "1")
      )
      (pin input line (at -10.16 -11.43 0) (length 2.54)
        (name "A5")
        (number "10")
      )
      (pin input line (at -10.16 -13.97 0) (length 2.54)
        (name "A6")
        (number "11")
      )
      (pin input line (at 0 -31.75 90) (length 2.54)
        (name "VSS(GND)")
        (number "12")
      )
      (pin input line (at 10.16 -1.27 180) (length 2.54)
        (name "CS3")
        (number "13")
      )
      (pin input line (at 10.16 1.27 180) (length 2.54)
        (name "CS2")
        (number "14")
      )
      (pin input line (at 10.16 3.81 180) (length 2.54)
        (name "CS1")
        (number "15")
      )
      (pin output line (at 10.16 -24.13 180) (length 2.54)
        (name "D7")
        (number "16")
      )
      (pin output line (at 10.16 -21.59 180) (length 2.54)
        (name "D6")
        (number "17")
      )
      (pin output line (at 10.16 -19.05 180) (length 2.54)
        (name "D5")
        (number "18")
      )
      (pin output line (at 10.16 -16.51 180) (length 2.54)
        (name "D4")
        (number "19")
      )
      (pin input line (at -10.16 -19.05 0) (length 2.54)
        (name "A8")
        (number "2")
      )
      (pin output line (at 10.16 -13.97 180) (length 2.54)
        (name "D3")
        (number "20")
      )
      (pin output line (at 10.16 -11.43 180) (length 2.54)
        (name "D2")
        (number "21")
      )
      (pin output line (at 10.16 -8.89 180) (length 2.54)
        (name "D1")
        (number "22")
      )
      (pin output line (at 10.16 -6.35 180) (length 2.54)
        (name "D0")
        (number "23")
      )
      (pin input line (at 0 11.43 270) (length 2.54)
        (name "VCC(+5V)")
        (number "24")
      )
      (pin input line (at -10.16 -21.59 0) (length 2.54)
        (name "A9")
        (number "3")
      )
      (pin input line (at -10.16 -24.13 0) (length 2.54)
        (name "A10")
        (number "4")
      )
      (pin input line (at -10.16 1.27 0) (length 2.54)
        (name "A0")
        (number "5")
      )
      (pin input line (at -10.16 -1.27 0) (length 2.54)
        (name "A1")
        (number "6")
      )
      (pin input line (at -10.16 -3.81 0) (length 2.54)
        (name "A2")
        (number "7")
      )
      (pin input line (at -10.16 -6.35 0) (length 2.54)
        (name "A3")
        (number "8")
      )
      (pin input line (at -10.16 -8.89 0) (length 2.54)
        (name "A4")
        (number "9")
      )
    )
  )
)
