(kicad_symbol_lib (version 20211014) (generator kicad_symbol_editor)
  (symbol "SN75492N" (in_bom yes) (on_board yes)
    (property "Reference" "U" (id 0) (at -5.08 10.16 0))
    (property "Value" "SN75492N" (id 1) (at 11.43 11.43 0))
    (property "Footprint" "" (id 2) (at -1.27 2.54 0))
    (property "Datasheet" "" (id 3) (at -1.27 2.54 0))
    (symbol "SN75492N_0_1")
    (symbol "SN75492N_1_1"
      (pin output line (at 8.89 5.08 180) (length 2.54)
        (name "1Y")
        (number "1")
      )
      (pin input line (at -6.35 -5.08 0) (length 2.54)
        (name "5A")
        (number "10")
      )
      (pin input line (at 1.27 10.16 270) (length 2.54)
        (name "VSS")
        (number "11")
      )
      (pin input line (at -6.35 -7.62 0) (length 2.54)
        (name "6A")
        (number "12")
      )
      (pin output line (at 8.89 -7.62 180) (length 2.54)
        (name "6Y")
        (number "13")
      )
      (pin input line (at -6.35 5.08 0) (length 2.54)
        (name "1A")
        (number "14")
      )
      (pin output line (at 8.89 2.54 180) (length 2.54)
        (name "2Y")
        (number "2")
      )
      (pin input line (at -6.35 2.54 0) (length 2.54)
        (name "2A")
        (number "3")
      )
      (pin input line (at 1.27 -12.7 90) (length 2.54)
        (name "GND")
        (number "4")
      )
      (pin input line (at -6.35 0 0) (length 2.54)
        (name "3A")
        (number "5")
      )
      (pin output line (at 8.89 0 180) (length 2.54)
        (name "3Y")
        (number "6")
      )
      (pin output line (at 8.89 -2.54 180) (length 2.54)
        (name "4Y")
        (number "7")
      )
      (pin input line (at -6.35 -2.54 0) (length 2.54)
        (name "4A")
        (number "8")
      )
      (pin output line (at 8.89 -5.08 180) (length 2.54)
        (name "5Y")
        (number "9")
      )
    )
  )
)
